附件：

西藏自治区地震局陆太网昂仁站维修方案

由于陆太网昂仁站房屋流水，站点内外墙及女儿墙多处出现墙面漆脱落，女儿墙风化严重。为确保陆太网昂仁站正常运行，我单位需对陆太网昂仁站进行维修，特制定如下维修方案：

1. 维修预算:5万元（含税）
2. 工程量及要求：

1.屋面防水：面积约70平米，双层3MM国标卷材加非固化沥青涂料。

2.外墙喷漆：面积约100平米，真石漆涂膜3MM。

3.内墙刷白：面积约91平米，防尘漆。

4.屋顶天窗密封：面积1平米，防水防尘。

5.室外门：1扇，不锈钢室外密封防盗门。

6.女儿墙：32米，高强度堵漏专用特效水泥。

7.站点标识牌：不锈钢标识牌，按甲方要求制作。

8.伸缩梯：1个，德标加厚铝合金伸缩梯。

三、站点位置及施工搬运情况：

陆太网昂仁站位于日喀则市昂仁县国道219旁约1500米。由于大型车辆无法到达站点，需要进行二次搬运。站点屋顶太阳能支架需要拆除，站点内的设备及电池组需要挪移。

四、项目质保及施工工期

陆太网昂仁站维修项目要求质保两年，施工工期为10天。