**一般站站点之记**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：** | **山南地区地震局** | **台站编号：** |  |
| **台站名称** | **山南措美县措美站** |
| **场地类型** | * 基岩 √ 土层
 | **房屋结构** | 几层楼房，什么结构 |
| **安装位置** | 几层什么位置 | **安装方式** | √ 壁挂 □ 地面 |
| **台站位置** | **经度：91.44 纬度：28.44** |
| **高程：3900（米）** |
|  **台站地址： 西藏自治区山南地区措美县措美镇政府办公楼**  |
| **联系人：** |  |
| **供电条件** | **交流电：办公楼内具备交流电，接入距离20米，当地供电比较正常，但有频繁断电可能，最长断电时间3天。****直流电：日照条件较好，适合太阳能供电。**  |
| **交通条件** | **车辆可以直接抵达乡政府** |
| 　**数据通信条件** | **移动**  √ **2G** □ **3G 电线** □ **2G**  √ **3G** |
| **安全环境** | **可委托乡政府工作人员进行看管** |
| **避雷条件** | **安装场址是否具备避雷条件** |
| **地形地貌、周边工程和振动源等** | **站点位置为什么地貌，走位地势条件，附近多少米范围内无施工，震动等干扰源，距离省道及国道距离。** |
| **台址照片：全景、具体安装单位、位置等详细照片。** |
| **土地权属** | **措美县措美镇人民政府（其他请说明）** |
| **场址综合评价** | **长治可以满足一般站安装要求，但应充分考虑供电避雷等其他方面措施（其他问题请说明）** |
| **勘选单位** | **山南地区地震局** |
| **勘选人员** | **\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*** |
| **勘选日期** | **2016年4月2日** |