附件：

西藏自治区地震局保安室设计方案

保安室是西藏自治区地震局安全综治工作的第一道防线，也是地震局展示管理、服务、形象的第一窗口，由于现用保安条件简陋，状况已经破旧，且空间不足，无法满足安保日常需求，为进一步强化大院安防基础建设，不断提升大院安防水平，特制定如下设计方案：

一、建设预算+办公设备共计：5.3万元；

二、设计描述：

保安室在原地重建，面积为10m²（长4米×宽2.5米），高2.8米，内空2.5米；本建筑为钢结构，颜色为灰色；屋面为不上人屋面，采用双层夹胶镀膜玻璃，屋面玻璃向四周飘出25cm；墙面采用隔热断桥铝及5+12+5双层中空玻璃，其中90cm以下为外层钢化内层磨砂玻璃；入户门为转印防嗮户外防盗门（带副窗，高2.5米×宽0.9米）；地面铺加厚强化木地板。

三、设备：一张藏式床+垫子、茶几一个、写字桌一个、椅子4把。

四、施工工期：25天